***ВЕСТНИК ЕКАТЕРИНКИНО***

***информационный бюллетень***

***Екатеринкинского сельского поселения***

***Кадыйского муниципального района Костромской области***

*Учредитель : Совет депутатов Екатеринкинского*

*сельского поселения Кадыйского муниципального*

*района Костромской области*

**№ 3(62 )среда 11.03.2016 года Бюллетень выходит**

**Выходит не реже 1 раз в квартал с 26 октября 2010 года**

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЕКАТЕРИНКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

От11 марта 2016 года № 19

Об утверждении перспективного плана работы

Совета депутатов и администрации Екатеринкинского сельского

поселения на 2016 год

В соответствии со статьей 26 пункта 5 Устава муниципального образования Екатеринкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района Костромской области и главой 3 статьей 14 пункт 1 Регламента администрации Екатеринкинского сельского поселения, в целях обеспечения скоординированной работы Совет депутатов

РЕШИЛ :

1. Утвердить перспективный план работы Совета депутатов и администрации Екатеринкинского сельского поселения на 2016год ( приложение № 1).
2. Контроль за выполнением планов работы Совета депутатов и администрации возложить на главу сельского поселения Петракову ГН

3.Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Екатеринкинского сельского поселения

Кадыйского муниципального района

Костромской области Петракова Г.Н

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

№ 19 от 02.2016года

**ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ**

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЕКАТЕРИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

на 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Содержание вопроса | Срок  рассмотрения | Ответственные  за подготовку |
| 1 | О перспективном плане работы Совета  депутатов на 2016 год | февраль | ПетраковаГН  Глава поселения |
| 2 | Отчет о работе администрации Екатеринкинского сельского поселения за 2015год и задачах на 2016 год | февраль | ПетраковаГН  Сперанская Н.В. |
| 3 | Об использовании муниципального имущества, аренде земли ООО Галловей Кострома | апрель | Петракова Г.Н.  Сперанская Н.В. |
| 4 | О водоснабжении и водоотведении | апрель | ПетраковаГН  Сперанская Н.В. |
| 5 | О мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации. Увеличении налоговой базы поселения. | апрель | Соловьева Л.Ан  ЕфимцеваММ |
| 6 | О пожарной безопасности поселения. О работе ДПД № 1 и № 2 | май | Петракова ГН Сперанская Н.В. |
| 7 | О подготовке учреждений бюджетной сферы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года и ремонте жилого фонда | май | Петракова Г.Н. |
| 8 | Летний отдых детей  О работе ТОСов | май | Добронравова Н.П.  Сперанская Н.В |
| 9 | О работе учреждений Екатеринкинского сельского поселения культуры | июль | Петракова Г.Н.  Зав. МКУ Ек.СК |
| 10 | О исполнении бюджета за 6 месяцев «2016 года | июль | Главный бухгалтер  Соловьева ЛАн |
| 11 | Об адм. нарушениях на территории поселения | июль | Сперанская Н.В. |
| 12 | О ходе выполнения программы «Социальное развитие села» в Екатеринкинском сельском поселение и в Кадыйском муниципальном районе | октябрь | Петракова Г.Н. |
| 13 | Об исполнении бюджета и прогнозе социально-экономического развития поселения за 9 месяцев 2016года | октябрь | Петракова Г.Н. |
| 14 | О сборе налогов | октябрь | Петракова Г.Н.  ЕфимцеваММ |
| 15 | О выполнении программы энергосбережения учреждениями бюджетной сферы | декабрь | Ефимцева М.М.  Специалист |
| 16 | О прогнозе социально- экономического  развития поселения 2016 года и на 2017 год | декабрь | Петракова Г.Н.  Ефимцева М.М. |
| 17 | О исполнении бюджета 2016 года и бюджете Екатеринкинского сельского поселения на 2017год | декабрь | Петракова Г.Н. |
| 18 | Работа депутатов в округах | в теч. года | депутаты |

**ПЛАН**

РАБОЧИХ СОВЕЩАНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

на 2016год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Содержание вопроса | Срок  рассмотрения | Ответственные  за подготовку |
| 1 | О проведении праздника « Масленица» и проведении зимних спортивных игр | февраль | Сперанская Н.В.  Зав.МКУ ЕСК |
| 2 | О проведении праздника 8 Марта. О работе с предпр. по негат.воздейств. на окруж. среду | март | Петракова ГН Сперанская Н.В.  Зав.МКУ ЕСК |
| 3 | О работе учреждений в режиме экономии финансовых и топливно-энергетических средств. О проведении весеннего половодия на территории поселения | апрель | Петракова Г.Н. |
| 4 | О задачах органов местного самоуправления по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов.  Подготовка коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года | май | ПетраковаГН Сперанская Н.В.  Зав. ОКТОСов |
| 5 | Организация общественных работ.  Организация летнего отдыха детей  Организация ремонта дорог | июнь | ПетраковаГН  Ефимцева М.М.  Добронравова Н.П. |
| 6 | Об укреплении базы учреждений по пожарной безопасности. Исполнение предписаний пожнадзора | июль | ПетраковаГН  Руководители учреждений |
| 7 | О вып.ремонтных работ по подготовке учреждений и жилья к зимним условиям 2016-2017 года | август | Петракова Г.Н.  Сперанская Н.В. |
| 8 | Об исполнении наказов граждан.  О сборе недоимки по налогам.  День пожилого человека | сентябрь | Сперанская Н.В.  Зав.МКУ ЕСК  Добронравова Н.П. |
| 9 | О начале отопительного сезона  О развит. административного центра | октябрь | ПетраковаГН  Руководители учреждений |
| 10 | О привлечении инвестиций.  О составлении.администр.протоколов Об усл. труда и состояния тех.безопасности в учреждениях. | ноябрь | Петракова Г.Н.  Сперанская Н.В.  Зав.МКУ ЕСК |
| 11 | Об итогах работы администрации за год. Об Новогодних праздниках | декабрь | ПетраковаГН  Сперанская Н.В.  Зав.МКУ ЕСК |

**ЗАСЕДАНИЯ, ВСТРЕЧИ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Содержание вопроса | Срок  рассмотрения | Ответственные  за подготовку |
| 1 | Заседания с участием специалистов администрации и руководителей учреждений сельского поселения по планам администрации | последний четверг каждого месяца | ПетраковаГН |
| 2 | Совещания со специалистами администрации | понедельник  еженедельно | Сперанская Н.В. |
| 3 | Заседания жилищной комиссии при администрации поселения | не реже одного раза в квартал и по мере необходимости | Председатель комиссии |
| 4 | Заседание общественной инспекции по делам несовершеннолетних при администрации поселения | не реже одного раза в квартал и по мере необходимости | Председатель комиссии |
| 5 | Заседания комиссии по санитарному состоянию при администрации  поселения | не реже одного раза в квартал и по мере необходимости | Председатель комиссии |
| 6 | Совещания с руководителями ОКТОСов, старостами населенны пунктов ежемесячно с апреля по октябрь | ежемесячно с апреля по октябрь | Сперанская Н.В. |
| 7 | Совещания с председателями ветеранов и общественных организаций | ежемесячно с марта по сентябрь | Осипов В.А.  Добронравова Н.П. |
| 8 | Совещание с приглашением участкового инспектора по правонарушениям | май  сентябрь | Сперанская Н.В. |
| 9 | Совещание с руководителями общественных организаций | 1 раз  в квартал | ПетраковаГН |

**РАБОТА С КАДРАМИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Содержание вопроса | Срок  рассмотрения | Ответственные  за подготовку |
| 1 | Повышение профессиональной квалификации работников администрации и руководителей муниципальных учреждений на районных семинарах- совещаниях и курсах | по плану | в течении года |
| 2 | Еженедельные совещания с работниками администрации и руководителями бюджетных учреждений | еженедельно | ПетраковаГН  глава поселения |
| 3 | Участие в постоянно действующих семинарах с соц.работниками | ежемесячно | ТОЗСН |
| 4 | Участие в постоянно действующих семинарах с руководителями культуры | ежемесячно | Отдел культуры |
| 5 | Участие в постоянно действующих семинарах с работниками ГО и ЧС | ежемесячно | отдел ГО и ЧС |

**РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ И ТОС ПОСЕЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Содержание вопроса | Срок  рассмотрения | Ответственные  за подготовку |
| 1 | Встречи главы с населением по вопросу «Отчет администрации поселения за 2015 год» | по плану | Сперанская Н.В. |
| 2 | Прием граждан по личным вопросам главой и должностными лицами администрации поселения | по графику  еженедельно | ПетраковаГН  Сперанская Н.В. |
| 3 | Встречи с населением и руководителями учреждений по текущей деятельности | по графику | ПетраковаГН  Сперанская Н.В. |
| 4 | Участие в конкурсах | в течении года | Сперанская Н.В.  Зав.МКУ ЕСК |
| 5 | Семинар-совещание с представителями ТОС по благоустройству территорий населенных пунктов | ежеквартально | Петракова ГН Сперанская Н.В. |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| 1 | Новогодние мероприятия | январь | Учрежд. культуры |
| 2 | Рождественский спортивный праздник «Зимние забавы»  9-е зимние спорт.игры | январь  февраль | Сперанская Н.В.  Зав.МКУ ЕСК |
| 3 | Участие в зимних спортивных играх Кадыйского муниципального района | февраль | Петракова ГН |
| 4 | Участие в конкурсах по планам МКУ ЕСК | февраль-июнь | Учрежд. культуры |
| 5 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества» | февраль | ПетраковаГН  Спераская Н.В.  учрежд. культуры |
| 6 | Праздничные мероприятия, посвященные международному Дню 8 Марта | март | Петракова ГН Спераская Н.В.  учреж. культуры |
| 7 | Участие в смотре художественной самодеятельности | март | руковод. учреждений |
| 8 | Турнир по шахматам | апрель | Сперанская Н.В.  учреж. культуры |
| 9 | Подготовка к кразднику «День Победы» .Благоустройство обелисков и памятников поселения | апрель | ПетраковаГН  глава поселения учреж. культуры |
| 10 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню победы | май | ПетраковаГН  Сперанская Н.В.  учреж. культуры |
| 11 | Праздник последнего школьного звонка в ЕСШ | май | НигматулинаН.В. директор школы.  учреж. культуры |
| 12 | Участие в первенстве района по футболу | май-июнь | ПетраковаГН  учреж. культуры |
| 13 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | июнь | Добронравова Н.П.  Директор школ  учреж. культуры |
| 14 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости России | июнь | Учрежд. культуры |
| 15 | Участие в праздничных мероприятия, посвященные Дню молодежи» в районе | июнь | Учрежд. культуры |
| 16 | Участие в летних 9-спортивных играх Кадыйского муниципального района | июль | ПетраковаГН  учрежд. культуры |
| 17 | Участие в спортивном празднике, посвященному Дню физкультурника | август | ПетраковаГН  учрежд. культуры |
| 18 | День знаний | сентябрь | Нигматулина Н.В. директор школы.  учреж. культуры |
| 19 | Операция «Забота», «Вместе сделаем больше», проводимая молодежью и школьниками | сентябрь-октябрь | Сперанская Н.В.  учреж. культуры  Рук. ОКТОСов |
| 20 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека | октябрь | Добронравова Н.П.  ПетраковаГН учреж. культуры |
| 21 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства | ноябрь | Учрежд. культуры |
| 22 | Участие в первенстве района по настольному теннису | ноябрь | Смирнова Л.Н.  учреж. культуры |
| 23 | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Матери | ноябрь | Сперанская Н.В.  учреж. культуры |
| 24 | Спортивные соревнования по волейболу среди школьников и взрослых, посвященные памяти Н.П. Радионовой | декабрь | ПетраковаГН.  Нигматулина Н.В Учреждения культуры |
| 25 | Участие в открытом первенстве Кадыйского района по волейболу среди взрослых, посвященное памяти Г.А.Калинина | декабрь | ПетраковаГН  Смирнова Л.Н. Учреждения культуры |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЕКАТЕРИНКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

11 марта 2016 года № 20

Об утверждении порядка проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов

и проектов нормативных правовых актов

Екатеринкинского сельского поселения

Кадыйского муниципального района

Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального образования Екатеринкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района Костромской области Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования Екатеринкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района Костромской области

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Екатеринкинского сельского поселения

Кадыйского муниципального района

Костромской области Г.Н.Петракова

Приложение № 1

Утверждено

решением Совета депутатов

№ 20 от 29 февраля 2016 года

Порядок

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

и проектов нормативных правовых актов

муниципального образования Екатеринкинское сельское поселение

Кадыйского муниципального района

Костромской области

1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования Екатеринкинское сельское поселение Кадыйского муниципального района Костромской области (далее - антикоррупционная экспертиза) проводится в отношении нормативных правовых актов Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области и проектов нормативных правовых актов Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области.

2. Антикоррупционная экспертиза проводится антикоррупционной комиссией администрации Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Методика).

3. Антикоррупционная экспертиза проектов решений .постановлений .распоряжений проводится при проведении их правовой экспертизы в течение срока рассмотрения и согласования муниципальных правовых актов, установленного распоряжением администрации Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области.

4.Антикоррупционная экспертиза решений .постановлений, распоряжений администрации Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского района Костромской областипроводится при мониторинге их применения.

5. Выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы в решениях ,постановлениях, распоряжениях администрации Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области и проектах решений, постановлений. Распоряжений Администрации Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской областикоррупциогенные факторы отражаются в заключениях, оформляемых в решении .постановлении .распоряжении администрации Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области соответствии с Методикой.

6. Разработчик решений постановлений распоряжений администрации Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области и проекта решений постановлений распоряжений администрации Екатеринки нского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области рассматривает заключения и по результатам рассмотрения, при отсутствии разногласий дорабатывает проект нормативного правового акта либо готовит проект нормативного правового акта о внесении соответствующих изменений

7. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются путем создания согласительной комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЕКАТЕРИНКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 11марта 2016 г №21

О возмещении затрат за водоснабжение

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Екатеринкинского сельского Кадыйского муниципального района Костромской области

Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. В связи с расторжением договара аренды скважин между администрацией Екатеринкинского сельского поселения и ООО «Водоканалом», возникшими затратами у администрации Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области по содержанию скважин с. Низкусь ,д .Иваньково, д. Екатеринкино с 1 февраля 2016 года производить возмещение затрат за произведенные расходы с населения и бюджетных учреждений, пользующихся водоснабжением из скважин поселения.

2.Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Екатеринкинского сельского поселения

Кадыйского муниципального района

Костромской области Г.Н.Петракова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЕКАТЕРИНКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 11марта 2016 г №22

Об установлении ежемесячной

доплаты к государственной пенсии

В соответствии с законами Костромской области "О государственной службе в Костромской области", "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим государственные должности Костромской области и государственные должности государственной службы Костромской области" решением Совета депутатов Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района №36 от 15.03.2011 года «О принятии положения о доплатах к пенсии, лицам замещающим муниципальные должности не менее одного срока в Екатеринкинском сельском поселении», Совет депутатов Екатеринкинского сельского поселения

РЕШИЛ:

Установить с 14декабря 2015 года Осипову Виталию Александровичу замещавшему муниципальную должность – главы администрации Екатеринкинского сельского поселения исходя из:20% минимальной заработной платы.

1) периодов замещения должностей муниципальной службы 13 лет, 11 месяцев, 24 дня;

2) стажа муниципальной службы 13 лет, 11 месяцев, 24 дня;

3) ежемесячную доплату, с учетом государственной пенсии по старости.

в сумме руб

К настоящему решению прилагаются следующие документы:

1) заявление установленного образца:

2) справка о размере среднемесячного денежного содержания (денежного вознаграждения);

3) справка о периодах службы, работы учитываемых при исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на ежемесячную доплату к государственной пенсии;

4) копия трудовой книжки, а также иные документы (копии), подтверждающие стаж работы;

5) справка органа социальной защиты населения о назначенной государственной пенсии по старости.

6)Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Екатеринкинского сельского поселения

Кадыйского муниципального района

Костромской области Г.Н.Петракова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЕКАТЕРИНКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 11 марта 2016 года № 23

Об установлении платы за наем

жилых помещений жилищного фонда

Екатеринкинского сельского поселения

Кадыйского муниципального района

Костромской области

В соответствии с п. 1 статьи 154, п. 3,4 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области, Совет депутатов

РЕШИЛ :

1. Установить размер платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда Екатеринкинского сельского поселения в сумме 1,50 рубля за 1 квадратный метр в месяц в 2-х квартирных и 1- квартирных домах.
2. Установить размер платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда Екатеринкинского сельского поселения в сумме

6.0 рублей 71 коп за 1 квадратный метр в месяц в многоквартирном доме № 64 д. Иваньково.

1. Решение Совета депутатов № 107 от 28 февраля 2014 года «Об установлении платы за наем жилых помещений жилищного фонда Екатеринкинского сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области» отменить.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вестник

Екатеринкино».

1. Решение вступает в силу с 01.01.2016 года.

Глава Екатеринкинского сельского поселения

Кадыйского муниципального района

Костромской области Г.Н.Петракова



Приложение1

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

Екатеринкинское сельского поселения

от « 11 » марта2016 года № 24

Местные нормативы градостроительного проектирования

Екатеринкинское сельского поселения

Кадыйского муниципального района

Костромской области

**Основная часть**

**1. Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности и интенсивности использования территорий жилых зон**

## *1.1. Предельные размеры земельных участков для ведения:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель предоставления | Размеры земельных участков, га | |
| минимальные | максимальные |
| для индивидуального жилищного строительства | **0,04** | **0,5** |
| для ведения личного подсобного хозяйства | **0,01** | **1,0** |

* Пределы размеров земельных участков, предоставляемых в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

**1.2. Предельно допустимые параметры застройки (Кз и Кпз) сельской жилой зоны**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип застройки** | **Размер земельного участка, м2** | **Площадь жилого дома, м2 общей площади** | **Коэффициент застройки Кз** | **Коэффициент плотности застройки Кпз** |
| А | 1200 и более | 480 | 0,2 | 0,4 |
|  | 1000 | 400 | 0,2 | 0,4 |
| Б | 800 | 480 | 0,3 | 0,6 |
|  | 600 | 360 | 0,3 | 0,6 |
|  | 500 | 300 | 0,3 | 0,6 |
|  | 400 | 240 | 0,3 | 0,6 |
|  | 300 | 240 | 0,4 | 0,8 |
| В | 200 | 160 | 0,4 | 0,8 |

Примечания:

1. А - усадебная застройка одно-, двухквартирными домами с размером участка 1000-1200 м2 и более с развитой хозяйственной частью;

Б - застройка коттеджного типа с размером участков от 400 до 800 м2 и коттеджно-блокированного типа (2-4-квартирные сблокированные дома с участками 300-400 м2 с минимальной хозяйственной частью);

В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с приквартирными участками размером 200 м2.

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 200 м2 плотность застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

**1.3. Расчетная численность населения на территории поселения**

**Рост численности населения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год  Показатель | На1 января 2015 года | 2020 год | 2030год |
| Население, чел. | 1153 | 1246 | 1527 |

**Расчетная плотность населения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип дома** | **Плотность населения, чел./га, при среднем размере семьи, чел.** | | | | | | | |
| **2,5** | **3,0** | **3,5** | **4,0** | **4,5** | **5,0** | **5,5** | **6,0** |
| Усадебный с приквартирными участками, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1500 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
| 1200 | 17 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 33 | 37 |
| 1000 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 44 |
| 800 | 25 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 |
| 600 | 30 | 33 | 40 | 41 | 44 | 48 | 50 | 60 |
| 400 | 35 | 40 | 44 | 45 | 50 | 54 | 56 | 65 |
| Секционный с числом этажей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | 170 | - | - | - | - | - | - |

**1.4. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадки | Удельный размер площадки, м2/чел | Средний размер одной  площадки, м2 | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7-1,0 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1-0,2 | 15 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 100 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1-0,3 | 25 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 2,5-3,0 | 25 (18)\* | 10-50 |

\* - на одно машино-место

Примечания: 1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

7. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны.

**1.5. Расстояние между жилыми домами**\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Высота дома  (количество этажей) | Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м | Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат  (не менее), м |
| 2-3 | **15** | **10** |

\* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

**1.6.** Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м.

**1.7. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Расстояние до водозаборных сооружений (не менее) |
| от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др. | м | **50** |
| от магистралей с интенсивным движением транспорта | м | **30** |

Примечания:

1. водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку поверхностных и грунтовых вод;

2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

### 1.8. Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество блоков для содержания скота и птицы | Единица измерения | Расстояние до окон жилого здания (не менее) |
| Одиночные, двойные | м | **15** |
| до 8 блоков | м | **25** |
| св. 8 до 30 блоков | м | **50** |
| св. 30 блоков | м | **100** |

Примечание: Размещаемые в пределах территории жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

### 1.9. Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота (не более) – 800 м2.

**1.10. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние до границ соседнего участка, м |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | **3,0** |
| от построек для содержания скота и птицы | **4,0** |
| от бани, гаража и других построек | **1,0** |
| от стволов высокорослых деревьев | **4,0** |
| от стволов среднерослых деревьев | **2,0** |
| от кустарника | **1,0** |

### 1.11. Нормы обеспеченности озеленением территории населённых пунктов

### Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории населенного пункта, следует принимать из расчета 8 (10) м2/чел.

###### **В скобках приведен размер для малых городских населенных пунктов с численностью населения до 20 тыс. чел.**

###### **В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.**

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта (уровень озеленения территории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района не менее 25 %, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала).

**1.12. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел/год | |
| кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Жидкие: из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |
| Примечания  1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупных городских округов и городских поселений.  2. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. | | |

**1.13.** Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

**2. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения**

**2.1.Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (**кол. мест на 1000 чел. населенияс 60 лет**) - 60 мест.**

**2.2. Специализированные** жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников и их семей (кол. мест на 1000 чел. всего населения) - 0,5 мест.

**2.3. Показатели** плотности застройки территорий и специальных участков (зон территории) зданиями, имеющими жилища для инвалидов, рекомендуется принимать**:**

- не более 25% площади участка;

- озеленение - 60% площади участка.

**2.4. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место размещения | Норма обеспеченности | Единица измерения | Примечание |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания | **10%** | мест от общего количества парковочных мест | Но не менее одного места. |
| в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест: |  | Но не менее одного места. |
| до 100 включительно | **5%** | Но не менее одного места. |
| от 101 до 200 | **5 мест и дополнительно 3%** |  |
| от 201 до 1000 | **8 мест и дополнительно 2%** |  |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях | **10%** | мест от общего количества парковочных мест | Но не менее одного места. |
| на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата | **20%** | мест от общего количества парковочных мест | Но не менее одного места. |

Примечание: Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), расположенным на высоте не менее 1,5 м.

**2.5. Размер машино-**места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов (м2 на 1 машино-место) - 17,5 (3,5х5,0м).

**2.6. Размер** земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (м2 на 1 машино-место) – 21,0 (3,5х6,0м).

**2.7. Ширина** зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

**2.8. Расстояние** от специализированной автостоянки (гаража-стоянки), обслуживающей инвалидов, должно быть не более 200 м до наиболее удаленного входа, но не менее 15 м до близлежащего дома.

**2.9. Расстояние** от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

**2.10. Расстояние от входа** в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 100 м.

**3. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон**

**3.1.** Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории населенного пункта с численностью населения до 20 тыс. чел., следует принимать из расчета 10 м2/чел.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %.

**3.2. Минимальная площадь** территорий общего пользования (парки, скверы, сады):

* парков – 10 га;
* садов жилых зон – 3 га;
* скверов – **0,5 га.**

Примечание: В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования может быть меньших размеров.

**4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий сельскохозяйственного использования.**

**4.1.** Предельные размеры земельных участков для ведения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель предоставления | Размеры земельных участков, га | |
| минимальные | максимальные |
| огородничества | **0,01** | **0,40** |
| дачного строительства | **0,02** | **0,50** |
| фермерского хозяйства | **0,3** | **150,0** |
| личного подсобного хозяйства | **-** | **12,0** |

**4.2. Расстояние** от границ застроенной территории до лесных массивов на территории садоводческих и огороднических (дачных) объединений (не менее) – 15 м.

**5. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств**

**5.1.** Общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

**5.2.** Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей:

- для хранения легковых автомобилей в частной собственности – 195 на среднесрочную перспективу 2015 г. и 295 на расчетный срок 2025 г.;

- для хранения легковых автомобилей ведомственной принадлежности – 2 на среднесрочную перспективу 2015 г. и 3 на расчетный срок 2025 г.;

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,25;

- мопеды и велосипеды – 0,1.

**5.3.** Площади застройки и размеры земельных участков отдельно стоящих автостоянок для хранения легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать, м2 на одно машино-место, для:

- одноэтажных – 30;

- двухэтажных – 20.

Площадь застройки и размеры земельных участков для наземных стоянок следует принимать из расчета 25 м2 на одно машино-место.

Удельный показатель территории, требуемой под сооружения для хранения легковых автомобилей, следует принимать 3 м2/чел. на расчетный срок (2015 г.) и 5 м2/чел. на расчетный срок (2025 г.).

**5.4 Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках** следует принимать на одно машино-место:

- легковых автомобилей – **25 (18)\* м2;**

- автобусов – **40 м2;**

- велосипедов – **0,9 м2.**

\*В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.

**6. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры**

**6.1.** Уровень автомобилизации на среднесрочную перспективу 2015 г. принимается 200-250 легковых автомобилей на 1 000 жителей, на расчетный срок 2025 г. –300-350 легковых автомобилей.

**6.2. Расчетные** параметры и категории улиц, дорог сельских населенных пунктов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория сельских улиц и дорог** | **Основное назначение** | **Расчетная скорость движения, км/ч** | **Ширина полосы движения, м** | **Число полос движения** | **Ширина пешеходной части тротуара, м** |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | ‑ |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | ‑ |

**7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры**

# 7.1. Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения

|  |  |
| --- | --- |
| **Степень благоустройства районов жилой застройки** | **Удельное хозяйственно-питьевое**  **водопотребление в населенных пунктах**  **на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.** |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125 - 160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160 - 230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230 - 350 |

*Примечания:*

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89\*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 % общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55 % этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

6. Удельное водопотребление в населенных пунктах с числом жителей свыше 1 000 000 человек допускается увеличивать при обосновании в каждом отдельном случае и согласовании с органами государственного надзора.

**7.2. Расчетные показатели водопотребления** в целом на 1 жителя допускается принимать:

- для сельских населенных пунктов:

- на 2015 г. – 125 л/сут.;

- на 2025 г. – 150 л/сут.

Примечание: Удельное среднесуточное водопотребление допускается изменять (увеличивать или уменьшать) на 10-20 % в зависимости от местных условий территории и степени благоустройства.

В населенных пунктах с числом жителей до 5 тысяч человек и расходом воды на наружное пожаротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика.

**7.2.** Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3×3 м, камер переключения и запорной арматуры – не более 10×10 м.

**7.3.** Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более, га:

- до 0,1 – 0,1;

- свыше 0,1 до 0,2 – 0,25;

- свыше 0,2 до 0,4 – 0,4;

- свыше 0,4 до 0,8 – 1;

- свыше 0,8 до 12 – 2;

- свыше 12 до 32 – 3;

- свыше 32 до 80 – 4;

- свыше 80 до 125 – 6;

# 7.4. Расчетные показатели расхода воды потребителями

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Водопотребители** | **Измеритель** | **Hopмы расхода воды**  **(в том числе горячей), л** | |
| в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Жилые дома квартирного типа: |  |  |  |
| с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | 120 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | 180 |
| Больницы: |  |  |  |
| с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 115 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 15 |
| Дошкольные образовательные учреждения: |  |  |  |
| с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 30 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 75 | 105 |
| Административные здания | 1 работающий | 12 | 16 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | 11,5 |
| То же, с продленным днем | то же | 12 | 14 |

*Примечания:*

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

2. Нормы расхода воды в средние сутки приведены для выполнения технико-экономических сравнений вариантов.

3. Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по проектированию.

4. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30 %.

5. Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Количество поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

**7.5. Укрупненные показатели** **электрической нагрузки электроприемников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребители электроэнергии** | **Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/квартира,**  **при количестве квартир** | | | | | | | |
| 1-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 |
| Квартиры с плитами:  - на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе) | 6 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,4 |
| - электрическими, мощностью 8,5 кВт | 10 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 2,6 |
| Домики на участках садоводческих (дачных) объединениях | 4 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 |

*Примечания:*

1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования.

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам и 150 м2 (квартиры от 100 до 300 м2) в зданиях по индивидуальным проектам с квартирами повышенной комфортности.

4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).

5. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.

6. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

**Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребители электроэнергии** | **Удельная расчетная электрическая нагрузка, кВт/коттедж, при количестве коттеджей** | | | | | | | | | |
| 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| Коттеджи с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |

*Примечания:*

1. Удельные расчетные нагрузки для числа коттеджей, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки приведены для коттеджей общей площадью от 150 до 600 м2.

3. Удельные расчетные нагрузки для коттеджей общей площадью до 150 м2 без электрической сауны определяются по таблице I настоящего приложения как для типовых квартир с плитами на природном или сжиженном газе, или электрическими плитами.

4. Удельные расчетные нагрузки не учитывают применения в коттеджах электрического отопления и электроводонагревателей.

**Укрупненные удельные электрические нагрузки общественных зданий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Здание** | **Единица измерения** | **Удельная нагрузка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Продовольственные магазины** | | | |
| 1 | Без кондиционирования воздуха | кВт/м2 торгового зала | 0,23 |
| 2 | С кондиционированием воздуха | то же | 0,25 |
| **Общеобразовательные школы** | | | |
| 3 | С электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/1 учащегося | 0,25 |
| 4 | Без электрифицированных столовых, со спортзалами | то же | 0,17 |
| 5 | С буфетами, без спортзалов | то же | 0,17 |
| 6 | Без буфетов и спортзалов | то же | 0,15 |
| 8 | Детские ясли-сады | кВт/место | 0,46 |

*Примечания:*

1. Для поз. 15, 16 нагрузка бассейнов и спортзалов не учтена.

7.6. . Газонаполнительные пункты должны располагаться вне селитебной территории городских округов и поселений, как правил, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.

Расходы газа потребителями следует определять:

- для промышленных предприятий по опросным листам действующих предприятий, проектам новых и реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для существующего жилищно-коммунального сектора в соответствии со СНиП 42-01-2002.

При проектировании укрупненный показатель потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) допускается принимать:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 18;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельских населенных пунктах) – 220.

**7.7.** Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и оформленного в установленном порядке (промышленная площадка) до ее внешней границы в заданном направлении.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

* жилую застройку, включая отдельные жилые дома;
* ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха;
* территории курортов, санаториев, домой отдыха;
* территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
* другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;
* спортивные сооружения;
* детские площадки;
* образовательные и детские учреждения;
* лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Ориентировочные размеры составля-т:

- от тепловых электростанций (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше:

- использующие в качестве топлива уголь и мазут – 1000 м;

- работающих на газовом и газомазутном топливе – 500 м;

- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше:

- работающих на угольном и мазутном топливе – 500 м;

- работающих на газовом и газомазутном топливе – 300 м;

- от золоотвалов ТЭС – 300 м.

Размер санитарно-защитной зоны источника теплоснабжения проверяется в каждом конкретном случае расчетом рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

**7.8.** Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать не менее приведенных в таблице

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 40 | 0,05 | 500 |
| свыше 40 | 0,05 | 1000 |
| Полигоны\* | 0,02 - 0,05 | 500 |
| Участки компостирования | 0,5 - 1,0 | 500 |
| Поля ассенизации | 2 - 4 | 1000 |
| Сливные станции | 0,2 | 500 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 100 |

\* Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Зоны специального назначения» (подраздел «Зоны размещения объектов для отходов производства») региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области.

**8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон специального назначения**

**8.1.** **Расстояния от объектов культурного наследия** до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать, м, не менее:

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:

- в условиях сложного рельефа – 100;

- на плоском рельефе – 50;

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15;

- до других подземных инженерных сетей – 5.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать, м, не менее:

- до водонесущих сетей – 5;

- неводонесущих – 2.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

**8.2. Кладбища** с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

- от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих, дачных объединений или индивидуальных участков (ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), не менее:

- 500 м – при площади кладбища от 20 до 40 га (размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается);

- 300 м – при площади кладбища от 10 до 20 га;

- 100 м – при площади кладбища 10 га и менее;

- 50 м – для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации;

- от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

- в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

**Правила и область применения нормативов градостроительного проектирования Екатеринкинское поселенияКадыйского муниципального района**

Местные нормативы градостроительного проектирования Екатеринкинское сельского поселения Кадыйского муниципального района Костромской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, документами территориального планирования Екатеринкинское сельского поселения и Кадыйского района, региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

Местные нормативы градостроительного проектирования поселения содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории), предупреждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.

Местные нормативы градостроительного проектирования Екатеринкинское сельского поселения направлены на:

- устойчивое развитие территорий поселения с учетом статуса населенных пунктов, их роли и особенностей в системе расселения;

- рациональное использование природного комплекса, сохранение природно-рекреационного потенциала поселения, особо охраняемых природных территорий и благоприятной экологической обстановки, сохранение и возрождение объектов культурного и исторического наследия, а также сохранение сельскохозяйственного потенциала в поселении;

###### **- обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Костромской области социально-гарантированных условий жизнедеятельности населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.**

###### Приложение 1

###### Справочное

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

**Градостроительная деятельность** - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

**Дорога (городская)** - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

**Жилой дом блокированной застройки** – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

**Жилой район** - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

**Земельный участок** - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке.

**Зоны с особыми условиями использования территорий** - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Красные линии** — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

**Маломобильные группы населения** - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

**Многоквартирный жилой дом -** жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок. В много квартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.

**Муниципальное образование** - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

**Населенный пункт -** часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки

**Объект индивидуального жилищного строительства** – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

**Озелененные территории** - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

**Охранная зона** - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

**Санитарно-защитная зона** – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

**Сельское поселение** - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

**Стоянка для автомобилей (автостоянка)** - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

**Строительство** - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

**Улица -** путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

###### Приложение 2

###### Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

**Федеральные законы**

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

**Строительные нормы и правила (СНиП)**

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.01.02-85\* Противопожарные нормы

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

СНиП 2.08.01-89\* Жилые здания

СНиП 3.05.04-85\* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 23-01-99\* Строительная климатология

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

**Своды правил по проектированию и строительству (СП**)

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СП 11-106-97\* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

**Ведомственные строительные нормы (ВСН**)

ВСН 62-91\* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

**Санитарные правила и нормы (СанПиН)**

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

**Санитарные правила (СП)**

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Содержание:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности и интенсивности использования территорий жилых зон | 1 |
| 2 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения | 4 |
| 3 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон | 5 |
| 4 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий сельскохозяйственного использования | 6 |
| 5 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств | 6 |
| 6 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры | 7 |
| 7 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры | 7 |
| 8 | Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон специального назначения | 12 |
|  | Правила и область применения нормативов градостроительного проектирования Кадыйского муниципального района | 13 |
|  | Приложение 1. Основные понятия | 14 |
|  | Приложение 2. Перечень законодательных и нормативных документов | 15 |

Информационный бюллетень учрежден Советом депутатов Екатеринкинского сельского поселения.

Зарегистрированный номер 3(62) от 11.03.2016 года. Тираж 5 экземпляров. Выходит не реже 1 раза в квартал.

Ответственная за выпуск бюллетеня Сперанская Н.В. телефон 2-51-10, п/и 157 983 , д. Екатеринкино, ул. Центральная 8а.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_